**ANEXO I**

**Computadora de escritorio (PC)**

Características: En el detalle que continúa, la configuración solicitada es la mínima. Los oferentes deberán detallar marca y modelo de los dispositivos a entregar y/o adjuntar folletería ilustrativa.

Procesador: Tipo AMD Ryzen 3 o Intel Core i3 decima generación, o superiores.

Motherboard:

Slots PCI-E x1: 1 (mínimo)

Slots PCI-E x16: 1 (mínimo)

Slot M.2: 1

Serial ATA III: 4 (mínimo)

USB 2.0: 6

USB 3.0: 2

Memoria: 8 GB DDR4 o superior. El equipo se deberá poder ampliar a un mínimo de 32 GB.

Video: Placa de video con soporte al menos hasta 1920 x 1080 pixeles. Salida D-Sub y HDMI.

Sonido: Chipset integrado High Definition con soporte para 5.1 canales.

Placa de Red: 10/100/1000 Mbps, que cumpla los estándares internacionales de conexión LAN IEEE 802.3x Full Duplex, 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, soportando WoL y ACPI.

Disco Rígido: uno (1) SSD SATA III de 240Gb.

Teclado: en castellano tipo QWERTY expandido español o latinoamericano.

Mouse: óptico con scroll.

Parlantes potenciados.

Gabinete: ATX con fuente de alimentación 500 Watts o superior

 El equipo se deberá proveer con CD de drivers de motherboard además de cualquier otro dispositivo instalado, cables de conexión de alimentación.

Garantía escrita:

Mother, Micro: 36 meses como mínimo.

Memorias: garantía de por vida.

Resto de las componentes: 12 meses como mínimo.

**ANEXO II**

**Monitor LED**

Características: En el detalle que continúa, la configuración solicitada es la mínima. Los oferentes deberán detallar marca y modelo de los dispositivos a entregar y/o adjuntar folletería ilustrativa.

Relación de aspecto: 16:9

Tamaño: 19 pulgadas como mínimo, IPS

Angulo de visión: 110° / 110°

Resolución de 1366 x 768 píxeles

16 millones de colores,

Contraste estático: 600:1

Frecuencia de actualización: 48Hz – 75Hz.

Tiempo de respuesta: 5ms

Voltaje de entrada: 230 V +/- 5% (puede ser con transformador)

Humedad de funcionamiento: 20% - 80% sin condensación.

Temperatura de funcionamiento: -20 a 60 °C

Certificaciones: FCC

El equipo debe contener todos los cables de alimentación y conexión con la PC. -

Garantía escrita: 12 meses como mínimo.